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NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili jedno z našich ptačích krmítek značky Corgarden®, které jsme vyrobili z originální švédské oceli COR-TEN®.
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CASA                                                 NIDO			                     VELA   

Obsah balení: 
- ptačí krmítko		- dřevěná tyčka 2 ks (NIDO, VELA)		
- závěsné lano		- montážní návod

Oblast použití:
- zahrady a dvory rodinných domů
- přírodní a komunitní zahrady
- terasy, pergoly, přístřešky

Bezpečnostní pokyny a doporučení:
- při montáži a následné manipulaci používejte pouze ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění od hrany plechu, hrany mohou být ostré
- lano protáhněte pod stříškou z delší strany a v místě ohybu tak, aby krmítko bylo uprostřed lana, chyťte konce lana a udělejte na vybraném místě (větev, trám, tyč, …) uzel, dřevěné tyčky (krmítko NIDO a VELA) prostrčte do připravených otvorů tak, aby konce rovnoměrně přesahovaly krmítko

Údržba:
- výrobek je zcela bezúdržbový
- nepoužívejte žádné nátěry

Materiál COR-TEN®
COR-TEN® je speciální druh legované oceli původně vyvinutý ve Švédsku pro použití v extrémních podmínkách. Je známý svou schopností vytvářet přirozenou ochrannou vrstvu rzi (patiny), která chrání povrch před dalším korodováním.

Na rozdíl od běžné oceli není potřeba COR-TEN® natírat ani jinak ošetřovat. Jeho rezavý vzhled není projevem degradace, ale naopak součástí ochrany. Tenká vrstva rzi se vytvoří působením povětrnostních vlivů (vlhkost + střídání sucha). Tato vrstva se v čase ustálí a dál se nešíří – vytváří pevný, stabilní povrch. Výsledkem je materiál, který je bezúdržbový a extrémně trvanlivý.
 
Jak se COR-TEN® mění v čase?
Po rozbalení má materiál většinou světlý kovový vzhled, ale může nést drobné stopy výroby nebo počínající oxidace. Tyto vizuální znaky však během přirozeného procesu patinování postupně zmizí.

0–2 týdny Ocel začíná tmavnout, objevují se první známky oxidace.
2–10 týdnů Rychlý vývoj rzi – zlatavě rezavá barva, často s barevnými přechody.
2–12 měsíců Povrch se stabilizuje do hlubšího, sytě hnědo-oranžového tónu.
>12 měsíců Patina je zralá, neprášivá a odolná – dál se již téměř nemění.
Rychlost oxidace závisí na umístění. Ve stínu nebo pod střechou probíhá pomaleji než na slunci a dešti.
 
Důležité upozornění
V počáteční fázi COR-TEN® uvolňuje rezavou vodu, která zanechává stopy. Doporučujeme proto umístit ptačí krmítko nad povrch jako je: tráva, hlína, štěrk, kámen nebo písek.

Záruka:
- 24 měsíců

Kontakt:

Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili jedno z našich vtáčích kŕmidiel značky Corgarden®, ktoré sme vyrobili z originálnej švédskej ocele COR-TEN®.

Obsah balenia:
· vtáčie kŕmidlo
· drevené tyčky 2 ks (NIDO, VELA)
· závesné lano
· montážny návod

Oblasť použitia:
· záhrady a dvory rodinných domov
· prírodné a komunitné záhrady
· terasy, pergoly, přístřešky

Bezpečnostné pokyny a odporúčania:
· pri montáži a následnej manipulácii používajte výhradne ochranné rukavice, aby nedošlo k poraneniu od hrán plechu – hrany môžu byť ostré
· lano prevlečte pod strieškou z dlhšej strany a v mieste ohybu tak, aby bolo kŕmidlo v strede lana; uchopte konce lana a na zvolenom mieste (vetva, trám, tyč, …) urobte uzol; drevené tyčky (kŕmidlo NIDO a VELA) prestrčte do pripravených otvorov tak, aby ich konce rovnomerne presahovali kŕmidlo

Údržba:
· výrobok je úplne bezúdržbový
· nepoužívajte žiadne nátery

Materiál COR-TEN®
COR-TEN® je špeciálny druh legovanej ocele pôvodne vyvinutý vo Švédsku na použitie v extrémnych podmienkach. Je známy schopnosťou vytvárať prirodzenú ochrannú vrstvu hrdze (patinu), ktorá chráni povrch pred ďalšou koróziou.
Na rozdiel od bežnej ocele nie je potrebné COR-TEN® natierať ani inak ošetrovať. Jeho hrdzavý vzhľad nie je prejavom degradácie, ale súčasťou ochrany. Tenká vrstva hrdze vzniká pôsobením poveternostných vplyvov (vlhkosť + striedanie sucha). Táto vrstva sa časom ustáli a ďalej sa nešíri – vytvára pevný, stabilný povrch. Výsledkom je materiál, ktorý je bezúdržbový a mimoriadne trvácny.

Ako sa COR-TEN® mení v čase?
Po rozbalení má materiál väčšinou svetlý kovový vzhľad, môže však niesť drobné stopy výroby alebo počiatočnej oxidácie. Tieto vizuálne znaky počas prirodzeného procesu patinovania postupne miznú.

· 0–2 týždne: Oceľ začína tmavnúť, objavujú sa prvé známky oxidácie.
· 2–10 týždňov: Rýchly vývoj hrdze – zlatohrdzavá farba, často s farebnými prechodmi.
· 2–12 mesiacov: Povrch sa stabilizuje do hlbšieho, sýto hnedo-oranžového tónu.
· >12 mesiacov: Patina je zrelá, neprášivá a odolná – ďalej sa už takmer nemení.

Rýchlosť oxidácie závisí od umiestnenia. V tieni alebo pod strechou prebieha pomalšie než na slnku a daždi.

Dôležité upozornenie
V počiatočnej fáze COR-TEN® uvoľňuje hrdzavú vodu, ktorá môže zanechávať stopy. Odporúčame preto umiestniť vtáčie kŕmidlo nad povrchy ako: tráva, hlina, štrk, kameň alebo piesok.

Záruka:
· 24 mesiacov

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz


INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Dziękujemy za zakup jednego z naszych karmników dla ptaków marki Corgarden®, wykonanych z oryginalnej szwedzkiej stali COR-TEN®.

Zawartość opakowania:
· karmnik dla ptaków
· drewniane patyczki 2 szt. (NIDO, VELA)
· linka do zawieszenia
· instrukcja montażu

Obszar zastosowania:
· ogrody i dziedzińce domów jednorodzinnych
· ogrody naturalne i społeczne
· tarasy, pergole, zadaszenia

Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia:
· podczas montażu i późniejszej manipulacji używaj wyłącznie rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń o krawędzie blachy – krawędzie mogą być ostre
· przełóż linkę pod daszkiem od dłuższej strony i w miejscu załamania tak, aby karmnik znajdował się pośrodku linki; chwyć końce linki i zawiąż supeł w wybranym miejscu (gałąź, belka, pręt itp.); drewniane patyczki (karmnik NIDO i VELA) przełóż przez przygotowane otwory tak, aby ich końce równomiernie wystawały poza karmnik

Konserwacja:
· produkt jest całkowicie bezobsługowy
· nie stosować żadnych powłok ani farb

Materiał COR-TEN®
COR-TEN® to specjalny rodzaj stali stopowej, pierwotnie opracowany w Szwecji do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Znany jest ze zdolności do tworzenia naturalnej ochronnej warstwy rdzy (patyny), która chroni powierzchnię przed dalszą korozją.
W przeciwieństwie do zwykłej stali, COR-TEN® nie wymaga malowania ani innej obróbki. Rdzawy wygląd nie jest oznaką degradacji, lecz elementem ochrony. Cienka warstwa rdzy powstaje pod wpływem warunków atmosferycznych (wilgoć + naprzemienne wysychanie). Z czasem stabilizuje się i nie rozprzestrzenia dalej – tworzy trwałą, stabilną powierzchnię. Efektem jest materiał bezobsługowy i wyjątkowo trwały.

Jak COR-TEN® zmienia się w czasie?
Po rozpakowaniu materiał ma zazwyczaj jasny, metaliczny wygląd, może jednak nosić drobne ślady produkcji lub początkowej oksydacji. Znikają one stopniowo w trakcie naturalnego procesu patynowania.

· 0–2 tygodnie: Stal zaczyna ciemnieć, pojawiają się pierwsze oznaki oksydacji.
· 2–10 tygodni: Szybki rozwój rdzy – złocisto-rdzawy kolor, często z przejściami barw.
· 2–12 miesięcy: Powierzchnia stabilizuje się do głębszego, intensywnego brązowo-pomarańczowego odcienia.
· >12 miesięcy: Patyna jest dojrzała, niepyląca i odporna – dalej niemal się nie zmienia.

Tempo oksydacji zależy od miejsca zawieszenia. W cieniu lub pod dachem przebiega wolniej niż na słońcu i deszczu.

Ważna informacja
W początkowej fazie COR-TEN® uwalnia rdzawą wodę, która może pozostawiać ślady. Zalecamy umieszczenie karmnika nad powierzchniami takimi jak: trawa, ziemia, żwir, kamień lub piasek.

Gwarancja:
· 24 miesiące

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz


GEBRAUCHSANLEITUNG DE

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Vogelfutterhäuser der Marke Corgarden® entschieden haben, die wir aus original schwedischem COR-TEN®-Stahl gefertigt haben.

Lieferumfang:
· Vogelfutterspender
· Holzstäbe 2 Stk. (NIDO, VELA)
· Aufhängeseil
· Montageanleitung

Einsatzbereich:
· Gärten und Höfe von Einfamilienhäusern
· Natur- und Gemeinschaftsgärten
· Terrassen, Pergolen, Unterstände

Sicherheits- und Anwendungshinweise:
· verwenden Sie bei der Montage und der anschließenden Handhabung ausschließlich Schutzhandschuhe, um Verletzungen an den Blechkanten zu vermeiden – die Kanten können scharf sein
· führen Sie das Seil unter dem Dach von der längeren Seite hindurch und so über die Biegung, dass der Futterspender mittig am Seil hängt; fassen Sie die Seilenden und knoten Sie diese an der gewünschten Stelle (Ast, Balken, Stange usw.) fest; die Holzstäbe (Futterspender NIDO und VELA) durch die vorbereiteten Öffnungen stecken, sodass sie auf beiden Seiten gleichmäßig überstehen

Wartung:
· das Produkt ist vollständig wartungsfrei
· keine Anstriche oder Beschichtungen verwenden

Material COR-TEN®
COR-TEN® ist eine spezielle Art von legiertem Stahl, der ursprünglich in Schweden für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, eine natürliche schützende Rostschicht (Patina) zu bilden, die die Oberfläche vor weiterer Korrosion schützt.
Im Gegensatz zu herkömmlichem Stahl muss COR-TEN® weder gestrichen noch anderweitig behandelt werden. Das rostige Aussehen ist kein Zeichen von Abbau, sondern Teil des Schutzes. Die dünne Rostschicht entsteht durch Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit + Wechsel von Nass- und Trockenphasen). Mit der Zeit stabilisiert sich diese Schicht und breitet sich nicht weiter aus – sie bildet eine feste, stabile Oberfläche. Das Ergebnis ist ein wartungsfreies und äußerst langlebiges Material.

Wie verändert sich COR-TEN® im Laufe der Zeit?
Nach dem Auspacken hat das Material meist ein helles, metallisches Aussehen, kann jedoch leichte Produktionsspuren oder beginnende Oxidation aufweisen. Diese optischen Merkmale verschwinden im natürlichen Patinierungsprozess allmählich.

· 0–2 Wochen: Der Stahl beginnt nachzudunkeln, erste Anzeichen von Oxidation treten auf.
· 2–10 Wochen: Schnelle Rostentwicklung – goldrostige Farbe, häufig mit Farbverläufen.
· 2–12 Monate: Die Oberfläche stabilisiert sich zu einem tieferen, satten braun-orangen Farbton.
· >12 Monate: Die Patina ist ausgereift, nicht abfärbend und widerstandsfähig – sie verändert sich kaum noch.

Die Geschwindigkeit der Oxidation hängt vom Aufstellungsort ab. Im Schatten oder unter einem Dach verläuft sie langsamer als bei direkter Sonne und Regen.

Wichtiger Hinweis
In der Anfangsphase gibt COR-TEN® rostiges Wasser ab, das Spuren hinterlassen kann. Wir empfehlen daher, den Vogelfutterspender über Untergründen wie Gras, Erde, Kies, Stein oder Sand zu platzieren.

Garantie:
· 24 Monate

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz
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